1A – Génétique et évolution

STRUCTURES PERMETTANT LA CIRCULATION DE LA SEVE BRUTE

Fiche sujet – candidat 
	Mise en situation et recherche à mener

	La vie fixée des végétaux impose le prélèvement de l’eau et des sels minéraux dans le sol et leur distribution à l’ensemble de la plante par la sève brute. Ce transport est utilisé par les fleuristes pour colorer artificiellement les fleurs coupées.

L’anatomie des tiges des espèces végétales angiospermes (plantes à fleurs) montre des structures appelées faisceaux conducteurs composés par deux types de vaisseaux conducteurs de sèves.

On cherche à vérifier, par réalisation de coupe(s), que chez les plantes à fleurs (angiospermes), la sève brute, prélevée dans le sol, circule dans la tige par les vaisseaux du xylème.

	Ressources

	· Document : tissus observables dans une tige de plante angiosperme après coloration au carmin-vert d’iode
Tissus

Phloème
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Xylème
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Caractéristiques et coloration au carmin-vert d’iode 
Tissu conducteur, principalement de sève élaborée (molécules organiques).

 Cellules petites à paroi constituée de cellulose, colorée en rose.
Tissu conducteur d'eau et d'ions minéraux. Cellules vides souvent plus grosses que les autres réduites à une paroi constituée de lignine, épaisse et très rigide, colorée en vert.
Le carmin-vert d’iode est un colorant qui permet de mettre en évidence des structures spécifiques.

· Le phloème et le xylème forment des amas : les faisceaux conducteurs.

	· Les fleuristes utilisent des colorants qui se fixent sur les parois des vaisseaux traversés. (ci-dessous, eucalyptus trempant dans un colorant)
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Fiche sujet – candidat 
	Matériel et protocole d'utilisation du matériel

	Matériel :

· tige coupée d’une plante à fleur trempant dans de l’eau
· lame de rasoir ou microtome

· moelle de sureau 

· pinces fines

· verre de montre

· lames, lamelles

· papier filtre

· flacon d’eau

· microscope optique

· fiche technique de réalisation de coupes 


	Afin de vérifier que la sève brute, prélevée dans le sol circule dans la tige  chez les plantes à fleurs (angiospermes), par les vaisseaux du xylème:

· réaliser des coupes transversales de tiges de plantes.


	Sécurité (logo et signification)
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	· Précautions de la manipulation 
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· liée à l’utilisation des lames de rasoir ou autres objets tranchants ;
· si le diamètre de la tige est petit, utiliser la moelle de sureau.
	Dispositif d'acquisition et de traitement d'images (si disponible)
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