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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

Épreuve pratique de l’enseignement de spécialité physique-chimie
Évaluation des Compétences Expérimentales

Cette situation d’évaluation fait partie de la banque nationale.


[bookmark: _Toc482638813][bookmark: _Toc500182690][bookmark: _Toc379291742][bookmark: _Toc266361605][bookmark: _Toc469923078]ÉNONCÉ DESTINÉ AU CANDIDAT

	NOM : 

	Prénom : 

	Centre d’examen : 

	n° d’inscription : 



Cette situation d’évaluation comporte cinq pages sur lesquelles le candidat doit consigner ses réponses.
Le candidat doit restituer ce document avant de sortir de la salle d'examen.

Le candidat doit agir en autonomie et faire preuve d’initiative tout au long de l’épreuve.
En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l’examinateur afin de lui permettre de continuer la tâche.
L’examinateur peut intervenir à tout moment, s’il le juge utile.
L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L’usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé. 


CONTEXTE DE LA SITUATION D’ÉVALUATION

Certains multimètres sont équipés d’une fonction capacimètre permettant de mesurer la valeur de la capacité de condensateurs sur une gamme allant de 2 nF jusqu’à 20 µF. 
Mais il est également possible de déterminer la valeur de la capacité d’un condensateur par d’autres méthodes.


Le but de cette épreuve est d’utiliser un microcontrôleur pour déterminer la capacité d’un condensateur.















INFORMATIONS MISES À DISPOSITION DU CANDIDAT


Montage et branchements permettant d’étudier la charge ou la décharge d’un condensateur dans un circuit RC à l’aide d’un microcontrôleur
M
A
B

Branchements à la carte microcontrôleur
· Une sortie numérique de la carte microcontrôleur doit être reliée au point A du circuit.
· Une des bornes GND du microcontrôleur doit être relié au point M du circuit.
· Le point B du circuit doit être relié à une entrée Analogique du microcontrôleur.














Charge d’un condensateur et temps caractéristique τ


[image: ]
La tension électrique aux bornes d’un condensateur lors de sa charge s’exprime selon la relation :



Méthode pour déterminer 
               quand t =  u(t) = 0,63×E



On considère que la charge (ou la décharge) du condensateur est totale au bout d’une durée égale à 5×τ.

Le temps caractéristique τ dépend de la valeur de la résistance du conducteur ohmique et de celle de la capacité du condensateur selon la relation : τ = R C
· R la résistance en Ohm (Ω)
· C la capacité en Farad (F)
· τ le temps caractéristique en s


Le microcontrôleur Arduino®

Le microcontrôleur Arduino® code sur 10 bits, ce qui signifie qu’il dispose de 1024 possibilités de codage de la tension u. Ainsi, pour une tension de 5 V, le code est de 1023. Une tension de x volts est codée par la valeur arrondie de
 .




Programme pour un microcontrôleur Arduino®
[image: ]

TRAVAIL À EFFECTUER 

1. [bookmark: _Toc482638814][bookmark: _Toc29910622][bookmark: _Hlk20224344]Étude du programme (10 minutes conseillées)
[bookmark: _Hlk38962420]Le temps indiqué à la ligne 12 du programme a été choisi pour le montage. Pourquoi devrait-il être modifié si la capacité du condensateur était changée ? 
…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..
…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..
…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..
En utilisant les informations données, proposer une modification de la ligne 20 du programme de départ afin que la valeur de la durée affichée à la fin du programme soit celle du temps caractéristique τ.
…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..
…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..
…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..
	
	APPEL n°1
	

	
	Appeler le professeur pour lui présenter vos réponses
ou en cas de difficulté
	


[bookmark: _Toc29910623][bookmark: _Toc482638815]Mesure de la capacité d’un condensateur (40 minutes conseillées)

2.1. Méthode 1

A l’aide du multimètre utilisé en ohmmètre, mesurer la valeur de la résistance R1 : R1 =………………..	

Faire le montage et les branchements proposés en utilisant le condensateur de capacité C1 et le conducteur ohmique de résistance R1. 

	
	APPEL n°2
	

	
	Appeler le professeur pour lui présenter votre montage expérimental
ou en cas de difficulté
	



Procéder à la modification de la ligne 20 proposée précédemment.

Téléverser le programme et ouvrir le moniteur série.

Noter la valeur obtenue pour le temps caractéristique τ1 : τ1 = ……………………….

En déduire la valeur C1,1 de la capacité du condensateur : C1,1  =……………………….

[bookmark: _GoBack]2.2. Méthode 2
Reprendre le montage précédent et remplacer le conducteur ohmique de résistance R1 par le conducteur ohmique R2 et suivre le même protocole pour mesurer le temps caractéristique τ2.

Procéder de la même manière pour les conducteurs ohmiques R3, R4 et R5 et reporter les résultats dans le tableau ci-dessous :

	
	R1
	R2
	R3
	R4
	R5

	Résistance (en Ω)
	
	
	
	
	

	Temps τ (en s)
	
	
	
	
	



À l’aide du tableur-grapheur, tracer la courbe τ = f(R).

Utiliser cette courbe pour déterminer la valeur C1,2 de la capacité du condensateur (expliquer la démarche suivie) : 
…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..
…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..
…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..

C1,2  = ………………………. 
	
	APPEL n°3
	

	
	Appeler le professeur pour lui présenter les résultats
ou en cas de difficulté
	



[bookmark: _Toc482638816][bookmark: _Toc29910624]Exploitation des résultats (10 minutes conseillées)

Enlever le condensateur du montage et mesurer sa capacité C1 à l’aide du multimètre en fonction capacimètre.

C1 = …………………………			

Quelle valeur expérimentale (C1,1 ou C1,2) vous semble la plus précise ? Justifier.

…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..

…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..

…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..

…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..



On souhaite procéder de la même manière avec le condensateur dont la capacité C2 est de l’ordre de 10 µF.  Comment doit-on choisir la résistance si on souhaite utiliser le même programme ?

…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..

…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..

…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..


Défaire le montage et ranger la paillasse avant de quitter la salle.
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1// définition des différentes grandeurs A
duree;
origine temps;

tension;

oW N

setup () {

< o

pinMode (7, ); // alimentation branchée sur 1'entrée 7
8 Serial.begin(9600) ;
9 // dans un prémier temps, on s'assure que le condensateur est complétement déchargé

10 Serial.println("Préparation du condensateur");

11 digitalwWrite(7, ):;// alimentation a 0V

12 delay(5000); // delai au cours duquel l'alimentation est maintenue a OV, on prend ici 5000 ms
13

14 // dans un deuxiéme temps, charge du condensateur

5 Serial.println("Charge de condensateur");

6 digitalwWrite (7, ); // alimantation a 5V (1023 bits)
17 origine temps = millis(); // définition de 1'origine des temps a l'aide de la fonction

18 // millis() qui renvoie la date en ms de 1'horlorge interne d'Arduino
19 // prise a partir de sa mise sous tension
20 while (analogRead (A0)< 1023){
2 }
22 //affichage de la durée mesurée
23 duree = millis() - origine_ temps;
24 Serial.print ("durée mesurée : ");
5

Serial.print (duree);
26 Serial.println(" ms");

29 loop () {
3
3

Arduino/Genuino Uno sur COM8





