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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

Épreuve pratique de l’enseignement de spécialité physique-chimie
Évaluation des Compétences Expérimentales

Cette situation d’évaluation fait partie de la banque nationale.


[bookmark: _Toc482638813][bookmark: _Toc500182690][bookmark: _Toc379291742][bookmark: _Toc266361605][bookmark: _Toc469923078]ÉNONCÉ DESTINÉ AU CANDIDAT

	NOM : 

	Prénom : 

	Centre d’examen : 

	n° d’inscription : 



Cette situation d’évaluation comporte cinq pages sur lesquelles le candidat doit consigner ses réponses.
Le candidat doit restituer ce document avant de sortir de la salle d'examen.

Le candidat doit agir en autonomie et faire preuve d’initiative tout au long de l’épreuve.
En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l’examinateur afin de lui permettre de continuer la tâche.
L’examinateur peut intervenir à tout moment, s’il le juge utile.
L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L’usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé. 


CONTEXTE DE LA SITUATION D’ÉVALUATION

Certains multimètres sont équipés d’une fonction capacimètre permettant de mesurer la valeur de la capacité de condensateurs sur une gamme allant de 2 nF jusqu’à 20 µF. 
Mais il est également possible de déterminer la valeur de la capacité d’un condensateur par d’autres méthodes.

Le but de cette épreuve est d’utiliser un microcontrôleur pour déterminer la capacité d’un condensateur.




INFORMATIONS MISES À DISPOSITION DU CANDIDAT

Montage et branchements permettant d’étudier la charge ou la décharge d’un condensateur dans un circuit RC à l’aide d’un microcontrôleur 

	[image: ]
	
Branchements à la carte microcontrôleur
· La sortie numérique 7 de la carte microcontrôleur doit être reliée au point A du circuit.
· Une des bornes GND du microcontrôleur doit être reliée au point M du circuit.
· Le point B du circuit doit être relié à une l’entrée Analogique A0 du microcontrôleur.





Extrait du programme initial pour un microcontrôleur Arduino® 
Le programme sera modifié par le candidat par la suite.
[image: ]

Le microcontrôleur Arduino® 

Le microcontrôleur Arduino® code sur 10 bits, ce qui signifie qu’il dispose de 1024 possibilités de codage de la tension u. Ainsi, pour une tension de 5 V, le code est de 1023. Une tension de x volts est codée par la valeur arrondie de .



Charge d’un condensateur et temps caractéristique τ 
[image: ]
La tension électrique aux bornes d’un condensateur lors de sa charge s’exprime selon la relation :
u(t) )

Méthode pour déterminer 
               quand t =  u(t) = 0,63E

On considère que la charge (ou la décharge) du condensateur est totale au bout d’une durée égale à 5τ.

Le temps caractéristique τ dépend de la valeur de la résistance du conducteur ohmique et de celle de la capacité du condensateur selon la relation :	 τ = RC
· R la résistance en Ohm (Ω)
· C la capacité en Farad (F)
· τ le temps caractéristique en s



TRAVAIL À EFFECTUER 

1. [bookmark: _Toc482638814][bookmark: _Toc29910622][bookmark: _Hlk20224344]Étude du programme (20 minutes conseillées)
[bookmark: _Hlk38962420]Le temps indiqué à la ligne 12 du programme a été choisi dans un premier temps. En utilisant les informations fournies, expliquer pourquoi il devrait être modifié si la capacité du condensateur était augmentée.
…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..
…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..
…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..
En utilisant les informations fournies, proposer une modification de la ligne 20 du programme initial afin que la valeur de la durée affichée à la fin du programme soit celle du temps caractéristique τ.
…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..
…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..
…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..

	
	APPEL n°1
	

	
	Appeler le professeur pour lui présenter vos réponses
ou en cas de difficulté
	


[bookmark: _Toc29910623][bookmark: _Toc482638815]



Mesure de la capacité d’un condensateur (30 minutes conseillées)

2.1. Méthode 1

À l’aide du multimètre utilisé en ohmmètre mesurer la valeur de la résistance R1 : R1 =………………..	

Mettre en œuvre le montage et les branchements proposés en utilisant le condensateur de capacité C1 et le conducteur ohmique de résistance R1. 

	
	APPEL n°2
	

	
	Appeler le professeur pour lui présenter votre montage expérimental
ou en cas de difficulté
	



Procéder à la modification de la ligne 20 proposée précédemment.

Téléverser le programme et ouvrir le moniteur série.

Noter la valeur obtenue pour le temps caractéristique  :  = ……………………….

En déduire la valeur de la capacité du condensateur (notée C1,1) évaluée par la méthode 1 : 

C1,1  =……………………….
2.2. Méthode 2
Reprendre le montage précédent et remplacer le conducteur ohmique de résistance R1 par le conducteur ohmique de résistance R2 et suivre le même protocole pour mesurer le temps caractéristique .

Procéder de la même manière pour les conducteurs ohmiques R3, R4 et R5 et reporter les résultats dans le tableau ci-dessous :

	
	R1
	R2
	R3
	R4
	R5

	Résistance (en Ω)
	
	
	
	
	

	Temps τ (en s)
	
	
	
	
	



À l’aide du tableur-grapheur, tracer la courbe τ = f(R).

Utiliser cette courbe pour déterminer la valeur de la capacité du condensateur (notée C1,2) évaluée par la méthode 2. Expliquer la démarche suivie.
…………………………………..……………………………….……………………………..……….………..………………..
…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..
…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..
	
	APPEL n°3
	

	
	Appeler le professeur pour lui présenter les résultats
ou en cas de difficulté
	


Noter la valeur obtenue : C1,2  = ………………………….
[bookmark: _Toc482638816][bookmark: _Toc29910624]


Exploitation des résultats (10 minutes conseillées)

Enlever le condensateur du montage et mesurer sa capacité C1 à l’aide du multimètre en fonction capacimètre.

Noter la valeur obtenue : C1 = …………………………			

Quelle valeur expérimentale (C1,1 ou C1,2), et donc quelle méthode, semble la plus précise ? Justifier.

…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..
…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..
…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..
On souhaite procéder de la même manière avec le condensateur dont la capacité C2 est de l’ordre de 10 µF.  Comment doit-on choisir la résistance si on souhaite utiliser le même programme ?

…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..
…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..
…………………………………………………………………………………………………..……….………..………………..

Défaire le montage et ranger la paillasse avant de quitter la salle.


Page 1 sur 5
image3.jpeg




image1.emf
M  

A  

B  

 


image2.png
¥/ definition des differentes grandeurs
unsigned long duree;

unsigned long origine_temps:

inc tension:

Evoid setup()

i

pinliode (7, OUTPUT); // alimentation branchée sur 1'entrée 7
Serial.begin(9600) ¢

// dans un prémier temps, on s'assure que le condensateur est complétement déchargé
Serial.princln("Bréparation du condensateur”);

digitalWrite(7,LOW):// alimentacion & OV

delay(s000); // delai au cours duguel 1'alimentation est maintenue & OV, on prend ici 5000 ms

// dans un ceuxiime temps, charge du condensateur

Serial.println("Chazge de condensateur”) ;

digitalWrite(7,AIGH); // alimentation & SV

origine_temps = millis(); // définition de 1'origine des temps & l'aide de la fonction
/7 millis() qui renvoie la date en ms de 1'horlorge interne d'Arduino
/1 prise & partir de sa mise sous temsion

while (analogRead (R0)< 1923) {

)

//atfichage de la durée mesurée

duree = millis() - origine_temps;

Serial.print ("durée mesuzéc : ");

Serial.print (duree)

Serial.printin(" ms") ;

Hvoid 100p0() {




