Épreuve Pratique du baccalauréat technologique STI2D	Spécialité : 2I2D
		Enseignement spécifique : AC
[bookmark: _Hlk166058081][bookmark: _Hlk166057993]
Ouvrage : ombrière photovoltaïque
	
Caractéristiques de la structure porteuse :
· Structure principale : un système de poteaux poutres réalisé en acier galvanisé, pour sa robustesse et sa durabilité.
· Liaison en pied de poteau : des encastrements dans des fondations en béton pour garantir la stabilité de l’ensemble.
· Toiture : composée de pannes porteuses supportant des panneaux photovoltaïques.
	

	
	
Les dimensions de références :
· Largeur de l’allée piétonne : 3 m
· Emprise d’une place de parking : 3 m x 6 m




1.  Problématique

Utilisation d’Autocad pour connaitre une distance ou une surface :

	
	
1. Cliquer sur « Mesurer »


2. Pour connaître une distance, 
sélectionner l’outil « Distance », puis cliquer successivement sur les deux extrémités du segment à mesurer.

3. Pour connaître la surface, sélectionner l’outil « Aire », puis spécifier les points dans une séquence qui définit le périmètre fermé de la zone.



2. 
 Expérimentation 
Matériel mis à disposition :
	Plaque support
	Connexion
	

	Connexion de base
	
	Ressort 4 
(45 mm)
	

	Connexion rigide
	
	Diagonale 4x4
	

	Connexion continue
	
	
	




3.  Simulation
Données :
· Charge climatique Sn : 45 daN m-2
· Poids propre panneau photovoltaïque : 10 daN m-2
· Profilés retenus : HEA 220
· Matériau : Acier S245
· Flèche admissible : Portée / 200

Manipulation du logiciel RDM Ossatures :
· Ouvrir le fichier.
· Sélectionner le menu Calculer puis Analyse statique
· Pour visualiser la valeur de la contrainte maximale qui s’applique sur la poutre, sélectionner l’onglet « contrainte normale »
· Pour visualiser la valeur maximale de la déformée de la poutre, sélectionner le menu Résultats, puis Déplacement maxi sur Y
4. 
 Conception
Mise à disposition :



	
Maquette numérique Revit à finaliser

Manipulation du logiciel REVIT :
	 Si les assemblages de structure en aciers ne sont pas chargés :

	
	1. Dans le Menu « Acier »
2. Cliquer sur la 
3. Sélectionner le ou les assemblages désirés
4. Cliquer sur « Ajouter »
5. Cliquer sur « OK »

	








	 Si les assemblages de structure en aciers ne sont pas visibles sur la vue 3D :

	

	
	
1. Dans le Menu « Vue »
2. Cliquer sur « Visibilité/Graphisme »
3. Recherchez la catégorie Assemblages structurels et Cocher les sous-catégories.
4. Cliquer sur « OK »

Attention :
Le niveau de détail de la vue doit être élevé.




	 Si les sections des poutres ou poteaux en acier ne sont pas disponibles :

	
1. Dans le Menu « Insérer »
2. Sélectionner « Charger la famille » :
Dans la Bibliothèque : 
	Structure 			Structure
		Ossature 			Poteau
			Acier				Acier
			« Choisir la section des poutres »	« Choisir la section des poteaux »	




	
Création d’une nomenclature et additionner des quantités

	
	1. Clic droit sur « Nomenclatures »
2. Cliquer sur « Nouvelle(s) nomenclature(s)
3. Choisir la catégorie « Ossature » pour les poutres
4. Ou la catégorie « Poteaux porteurs »
5. Sélectionner le champ (ex : Famille et Type)
6. Cliquer sur la flèche verte pour ajouter dans la nomenclature
7. Cliquer sur l’onglet « Tri/Regroupement »
8. Sélectionner « Totaux uniquement »
9. Cliquer sur l’onglet « Mise en forme »
10. Sélectionner « Longueur »
11. Sélectionner « Calculer les totaux »
12. Cliquer sur « OK »
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