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Documents ressources

Gestion de chauffage


[image: ]DRS1 : Problématique et performances attendues
Le propriétaire d’un appartement désire installer une sonde de température dans la zone 1 (salon, cuisine, couloir). 

Une fois connectée à l’automate, la sonde de température va permettre de gérer les chauffages de façon à réguler la température dans cette zone. 



De plus cette zone de vie pourra être moins chauffée la nuit (entre 22h00 et 7h00) afin de réduire la consommation en énergie électrique. 	


La zone 1 devra avoir 2 modes de fonctionnement : 
	Mode jour : de 7h00 à 22h00 ; température ambiante de 20,5°C 
	Mode nuit : de 22h00 à 7h00 ; température ambiante de 18°C 




DRS2 : Sonde de température PT100

Principe de la sonde thermique
La sonde de température va permettre d’acquérir la température et de renvoyer une tension proportionnelle à la température. Cette sonde utilise une sonde PT100.
[image: ][image: ]





Le fonctionnement d'une sonde Pt100 repose sur la variation de la résistance électrique du platine en fonction de la température. Lorsque la température augmente, la résistance du fil en platine augmente également. 

L’équation qui lie la résistance de la sonde PT100 à la température est la suivante :
 R = 100 + 0,385 × θ 
Courbe d’évolution de R en fonction de θ  
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Cette résistance va permettre d’obtenir une tension à l’image de la température.
 Pour cela on lui injecte un courant de valeur constante ici de 80 mA 
[image: ]



DRS3 : Réglage de température

· Un réglage à une température unique générerait des mises sous tension et des arrêts trop rapprochés. Ce qui réduirait la durée de vie des appareils.
 (
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· Pour éviter cela la régulation se fera à ±0,5°C. Pour un réglage à 15°C on laissera chauffer jusqu’à atteindre 15,5°C. Il sera alors arrêté et il ne pourra être réalimenté que si la température descend en dessous 14.5°C. On parle de cycle d’Hystérésis 
 (
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DRS4 : Expérimentation

Conversion Analogique Numérique de la tension de la sonde
La sonde est connectée à l’automate sur une entrée qui a la capacité de convertir une information analogique (tension) en une information numérique (nombre) 
· Ouvrir le fichier test analogique numérique et simuler l’entrée analogique 
[image: ]	Pour cela : 
1. Sélectionner la simulation 
2. Faire apparaître le curseur 
3. Déplacer le curseur avec la souris de façon à faire varier la tension d’entrée. 
4. Observer la valeur 




 Configuration du programme de gestion du chauffage 
· Ouvrir le fichier [image: ]prog chauffage
Le programme utilise des fonctions comparateurs ainsi qu’une mémoire SET (mise à 1) RESET (mise à zéro) 


· Régler les valeurs min et max à celles trouvées pour les seuils de basculement.
· Sélectionner l’opérateur ( < ; ≤ ; = ; ≥ ; > ) afin d’obtenir le bon fonctionnement des 2 modes. 

La fonction TIME PROG va permettre de détecter l’horaire des 2 modes de marche. 
· Configurer la fonction de façon à la mettre en MARCHE à 7h00 et à l’ARRET à 22h00 et ceci pour tous les jours de la semaine. 
[image: ]
La commande finale de la zone 1 se fera grâce à des portes logiques. L’équation de la zone 1 est la suivante : 
Zone 1 = TP . MJ + TP . MN 
· Compléter le programme en rajoutant les portes logiques nécessaires. 
 (
?
)[image: ]
· Vérifier le fonctionnement et faire valider par le professeur.

DRS5 : Guide de choix d’un disjoncteur


	Intensité nominale (A)
	10
	16
	25
	40
	63
	80
	100






DRS6 : Guide de choix des câbles électriques
230 volts – monophasé - cos phi = 1

Longueurs maximales des liaisons, en mètres, compatibles avec une chute de tension de 3%

	Intensité (en A)
	Section en mm²

	
	1,5
	2,5
	4
	6
	10
	16
	25
	35

	2,3
	100
	165
	265
	395
	
	
	
	

	4,6
	30
	84
	135
	200
	335
	530
	
	

	6,8
	33
	57
	90
	130
	225
	355
	565
	

	9
	25
	43
	68
	100
	170
	265
	430
	595

	11,5
	20
	34
	54
	80
	135
	210
	340
	470

	13,5
	17
	29
	45
	66
	110
	180
	285
	395

	16
	14
	24
	39
	56
	96
	155
	245
	335

	18
	
	21
	34
	49
	84
	135
	210
	295

	20
	
	19
	30
	44
	75
	120
	190
	260

	23
	
	
	27
	39
	68
	105
	170
	235

	27
	
	
	23
	32
	56
	90
	140
	195

	32
	
	
	
	28
	48
	76
	120
	170

	36
	
	
	
	
	42
	67
	105
	145

	41
	
	
	
	
	38
	60
	94
	130

	45
	
	
	
	
	34
	54
	84
	120

	 (
Limite d’échauffement
)55
	
	
	
	
	
	45
	70
	98

	64
	
	
	
	
	
	38
	60
	84

	73
	
	
	
	
	
	
	53
	74

	82
	
	
	
	
	
	
	47
	65

	91
	
	
	
	
	
	
	
	59




380 volts – triphasé - cos phi = 0,8

Longueurs maximales des liaisons, en mètres, compatibles avec une chute de tension de 5%.

	Intensité (en A)
	Section en mm²

	
	1,5
	2,5
	4
	6
	10
	16
	25
	35

	5
	190
	325
	510
	745
	
	
	
	

	6
	160
	270
	420
	620
	
	
	
	

	7
	135
	230
	365
	540
	895
	
	
	

	8
	120
	200
	320
	470
	785
	
	
	

	9
	105
	180
	285
	420
	700
	
	
	

	10
	96
	165
	255
	375
	630
	970
	
	

	12
	79
	135
	210
	315
	525
	810
	
	

	14
	68
	115
	180
	270
	455
	700
	
	

	16
	60
	105
	160
	240
	400
	610
	940
	

	18
	51
	92
	145
	215
	355
	550
	850
	

	19
	
	84
	130
	190
	320
	500
	780
	

	23
	
	69
	110
	160
	265
	415
	640
	880

	27
	
	
	94
	140
	230
	355
	550
	750

	31
	
	
	81
	120
	200
	315
	485
	655

	35
	
	
	
	110
	180
	280
	430
	580

	38
	
	
	
	98
	160
	255
	390
	520

	48
	
	
	
	
	130
	205
	315
	420

	57
	
	
	
	
	
	170
	260
	355

	67
	 (
Limite d’échauffement
)
	
	
	
	
	145
	225
	300

	76
	
	
	
	
	
	
	195
	260

	86
	
	
	
	
	
	
	175
	235

	95
	
	
	
	
	
	
	160
	215

	114
	
	
	
	
	
	
	
	180
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